4"
Super nerđajući
1  2-žični

Potopni motori
Kvaliteta u bunaru
Franklin Electric 4" 2-žični motori proizvedeni su prema standardima ISO 900, za direktno priključivanje na monofazni izvor struje. Ugrađene komponente za startanje, te automatski zakret u obratnom smjeru u slučaju blokade pumpe, omogućavaju dugotrajan pogon bez održavanja, uz niske troškove montaže.

Prednosti proizvoda:
Sve kao kod tipa 4" 1  3-žični, uz dodatak:
.  Nije potrebna regulacijka kutija, ugrađena je  zaštita od preopterećenja i 
   gromobran.

Tehnička specifikacija:
Sve kao kod tipa 4" 1  3-žični, uz dodatak:
.Rashladni protok: 0 cm/sec (nije potreban)
.Zaštita motora: ugrađena

Opcije:
.Kabel za motor KTW, odobren od VDE
(1,5 m; na raspolaganju su i posebne dužine)