4"
Super nerđajući
1  3-žični

Potopni motori
Kvaliteta u bunaru
Franklin Electric 4" jednofazni motori u košuljici s 3-žičnim kondenzatorom, proizvedeni prema standardima ISO 9001. Zajedno sa Franklin Electric komandnim kutijama, pružaju vam dugotrajan rad bez potrebe održavanja, uz visoki zakretni moment i uključenu zaštitu motora.

Prednosti proizvoda
. Hermetički zabrtvljen stator. Samoobnavljajuća smola u statoru sprečava pre-
  garanje motora
. Izvedba visoke električne učinkovitosti (niski troškovi rada, temperatura namo-
  taja hladnjaka)
. Zamjenjivi "Water Bloc" priklučak strujnog voda
. Materijal kabela prema propisima za pitku vodu (odobreno od KTW)
. Vodom podmazivani radijalni i odrivni ležajevi
. Svi motori prethodno napunjeni i 100% testirani
. Izvedba s vodenim punjenjem, koja ne izaziva onečišćenje
. Za upotrebu sa Franklin Electric komandnom kutijom
. Nudi najviši zakretni moment svih monofaznih motora

Tehnička specifikacija
Standardni motor
. 4" NEMA prirubnica
. Smjer vrtnje: suprotno kazaljci sata, gledano od kraja osovine
. Stupanj zaštite: IP68
. Izolacija: Klasa B
. Nazivna okolna temperatura: 30 C
. Rashladni protok:
  Kod motora 2,2 kW i većih: min 8 cm/sec
. Broj startanja na sat: 20
. Montaža:okomito/vodoravno
. Tolerancija napona: +6% / -10% u
. Zaštita motora: obuhvaća (sadrži) Franklin Elevtric regulacijke kutije
Opcije
.Kabel motora KTW, odobren od VDE (1,5m; na raspolaganju su i specijalne  
 dužine)
.Kompletan motor 316 SS sa brtvom SiC
.Ugrađen gromobran