4"
Super nerđajući
       3 fazni
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru
Franklin electric 4" trofazni motori s košuljicom, proizvedeni prema standardima ISO 9001, za napajanje trofaznom strujom. Nude dugovječan rad 
potopnih pumpi bez održavanja.

Prednosti proizvoda: Sve kao kod 4" Super nerđajući  1   PSC

Tehnička specifikacija: Sve kao kod 4" Super nerđajući  1  PSC, uz dodatak:
. Rashladni protok: Motori 2,2 kW i više: min. 8cm/sec

Opcije:
. Kabel do motora VDE / odobren od KTW (1,5m; na raspolaganju specijalne 
  dužine)
. Drugačiji naponi na zahtjev
. Motorni komplet u AISI 316SS sa brtvom SiC
. Ugrađen gromobran