6" Motori s košuljicom
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru

Sve jednako kao kod 8" Motori s košuljicom

Prednosti proizvoda:
Sve jednako kao kod 8" Motori s košuljicom

Tehnička specifikacija
Standardni motor 
. 4.....45 kW
. 6" NEMA prirubnica
. Zaštita IP 68
. Startanja na sat. Maks: 20
. Položaj montaže: okomito/vodoravno
. Standardni napon:380-415 V/50Hz
  Tolerancija napona: +6% / -10 % (standard: 415+6%=440V, 380-10%=342V)
. Izolacija: Klasa F
. Nazivna okolna temperatura: 30 C
. Rashladni protok: min. 16 cm/s

Opcije:
. Drugi naponi
. Motori kompletno 316SS
. PT100 temperaturni senzor (prodaje se zasebno)
. "Sand Fighter" motor sa SiC mehaničkom brtvom
. Izolacija: klasa F
. El. vod do motora dužine 4 m (odobreno od KTW)
  (vodovi u dužinama do 50 m)
.     -start (položaj kablova 90 )
. Mogućnost izmjene punjenja
. Ugrađen PTC temperaturni senzor
. Ugrađen Subtrol toplinski senzor