6" VISOKOTEMPERATURNI  90C POTOPNI 
MOTORI  ZA ZAHTJEVNE PRIMJENE

TROFAZNI, 5 DO 40 HP (KS)

Podaci za primjenu
Neke primjene pumpi zahtijevaju više - i Franklinova linija visokotemperaturnih motora pruža upravo to - više. Visokotemperaturni motor projektiran je i izrađen kao odgovor na mnoge zahtjeve za motorom koji može raditi sigurno u bunarima s visokom temperaturom i/ili u uvjetima s vrlo malim protokom.

Visokotemperaturni 90C 6" motor koristi novi proces zatvaranja u košuljicu i novo rashladno sredstvo topljivo u vodi, kako bi se omogućio kontinuirani rad u vodi čija je temperatura do 90 C (pod uvjetom da se održavaju minimalne količine protoka iza motora). Pored toga, konstrukcija može izdržati odrivna opterećenja 25% veća nego kod standardnih motora,  bez korištenja ulja.
Franklinov visokotemperaturni 90C motor je pravi izbor kod vaših zahtjevnih primjena u visokotemperaturnim bunarima.

Osnovne karakteristike:
. Okolna temperatura do 194 F (90  C)
. 25% povećana mogućnost potiska prema gore kod 30 C
. 25% povećana mogućnost potiska prema dolje  kod 30 C
. Vlažni (mokri) bunar, rezervoar, niski protok, odobreno kod bunara promjera 
  12" ili većih, pri temperaturi okolne vode do 87 F (30 C)
. Visokotemperaturni el. vodovi
. Hermetički zabrtvljen stator
. Inovativna visokotemperaturna košuljica namotaja
. FE topljivo u vodi, visokotemperaturno podmazivanje ležaja
. Montaža pomoću dvostruke NEMA prirubnice, u svrhu laganog rukovanja i 
  montaže pumpe
. Nerđajuća osovina s klinom za maksimalan spoj osovine i spojke 
. Vrhunsko konstrukcijsko rješenje 3450 o/min  60Hz u svrhu besprijekornih 
  performansi pumpe
. Brtveni sistem "Sand Fighter"
. Franklin Electricov "Water-Bloc  " ekskluzivni priključak strujnog voda
. 316SS i      - konzultirati tvornicu