6" Motor s mogućnošću premotavanja
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru

Franklin electric 6" motori smogućnošću premotavanja su kvalitetan pogon za vaše potopne pumpe. Vodom podmazivani odrivni i radijalni ležajevi omogućavaju dugovječan rad potopnih motora bez održavanja. Brtveni sistem
"Sand Fighter" je opcija za primjene u pješćanim uvjetima. Za primjene kod agresivnih medija, na raspolaganju su motori napravljeni od 316SS i 904 I.

Prednosti proizvoda:
. Materijal el. vodova prema propisima za pitku vodu
. Odbacivač pijeska i osovinska brtva za visoki učinak u pijesku.
. Izvedba za visoku električnu učinkovitost za niske troškove rada. 
. Svi motori predpunjeni i 100 % ispitani
. Odobren Franklin Electricov Kingsbury tip odrivni ležaj
. Nezagađujuće, FES 93 punjenje

Tehnička specifikacija:
Sve kao kod 6" Streamline motora s mogućnošću premotavanja, uz dodatak:
. Standardni motor sa PVC izolacijom namotaja  (37 kW po standardu s PE2/PA 
  izolacijom) za maksimalnu okolnu temperaturu od 30 C uz minimalan 
  rashladni protok:
                                4 kW  - 15 kW   v=20 cm/s
                                18,5 kW - 37 kW   v= 50 cm/s

Po izboru:
. Drugi naponi
. Motori kompletno 316SS i 904L
. Motori do 30 kW sa PE2/PA izolacijom namotaja za maksimalnu okolnu 
  temperaturu od 50 C kod jednakih rashladnih uvjeta kao standardno (37 kW 
  maks. 45 C
. PT 100 toplinski senzor (prodaje se zasebno)
. "Sand Fighter" motor sa SiC osovinskom brtvom
. El. vodovi u raznim dužinama do 50m