6"

Motor s mogućnošću premotavanja

Tehničke specifikacije
Standardni motor

. 6" NEMA prirubnica
.  Zaštita: IP 68
.  Broj startanja na sat : maks. 20
.  Montažni položaj: okomito/vodoravno
.  Vod do motora duljine 4 m
.  Standardni napon: 380-415V/50Hz,
   Tolerancija napona: +6%/-10%
   (Standard: 415 + 6% = 440V, 380-10% = 342V)
.  Zaštita motora: Odabrati termička preopterećenja prema ENN 60947-4-1,
   klasa isključivanja 10 ili10A, vrijeme isključenja   10 s kod 5xI
.  PVC izolacija namotaja
.  Maksimalna okolna temperatura od 30 C uz minimalan rashladni
   protok: v=0,2 m/s

Opcije
Za posebne karakteristike molimo kontaktirajte Franklin Electric.

Potopni motori
Kvaliteta u bunaru
6" motori s mogućnošću premotavanja izrađeni su za siguran rad u vodnim bunarima od 6" ili većim. Vodom podmazivani radijalni i odrivni ležajevi omogućavaju rad bez potrebe za održavanjem. Predopeterećena specijalna dijafragma osigurava kompenzaciju tlaka unutar motora.

Prednosti proizvoda
. Visoko učinkovita električna izvedba u svrhu niskih troškova rada
. Svi motori prethodno napunjeni  i 100% ispitani
  Maksimalna temperatura skladištenja -15 C do +60 C
. Odobren Franklin Electric Kingsbury tip odrivni ležaj
. Nekontaminirajuće punjenje FES 93