SubMonitor, zaštita trofazne pumpe, 3-200 Hp (KS)

SubMonitor je posljednja F. Electricova inovacija za zaštitu trofazne pumpe. Koristeći vrhunsku tehnologiju  Submonitor osigurava maksimalnu zaštitu pumpe i motora. Jednostavno ne postoji bolja zaštita investicije za veliku trofaznu potopnu pumpu nego pomoću SubMonitora. To je zaštitni uređaj koji može osjetiti pregrijavanje izravno iz namotaja motora!* A proizvodi ga vodeći svjetski proizvođač potopnih motora - Franklin Electric.
Podaci o primjeni:
SubMonitor je konstruiran za zaštitu 3-faznih pumpi raspona snage između
3 i 200 KS. Struja, napon i temperatura motora nadziru se pomoću integriranih strujnih transformatora. Digitalni displej omogućuje očitavanje struje i napona za sve tri klemice (legs) i omogućava korisniku da podesi SubMonitor brzo i lagano.

Karakteristike i prednosti
. Za brzo postavljanje nadzora motora, jednostavno unesite linijsku frekvenciju 
  (Hz), linijski napon (u voltima) i radnu amperažu motora.    
. Digitalni displej pokazuje napon i struju na sve tri klemice istovremeno, a poruke 
  poremećaja izražene su vrlo razumljivim tekstom.
. Monitori
  Podopterećenje/Preopterećenje                   . Podnapon/Prenapon
. Neuravnoteženost struje                             .  Pregrijan motor (Subtrol)
. Pogrešan start (titranje)                              .  Obrnutost faza
. Za motore s faktorom radne amperaže  između 5 do 350 ampera
. Jedna jedinica pokriva cjelokupni raspon od 190 do 600 volti
. Nema potrebe za pravljenje dodatnih krugova oko CT-a ili dodavanja vanjskih 
  CT-a
. Opcija unošenja zaštitne lozinke (passworda)
. Opcija montaže na DIN konzole 
. Memorira poremećaj, izmjene podešenja i vrijeme rada pumpe, što se može 
  vidjeti preko displeja 
. Odvojiva NEMA 3R displej jedinica može se montirati na vratašca razvodne 
  ploče
. UL 508 navedeni

Upozorenje:
Ozbiljan ili koban električni udar ili požar mogu rezultirati zbog nepridržavanja uputstava za pravilnu ugradnju i upotrebu, a koje se dobiju uz ovu opremu. Ne koristite motor u zonama gdje se  pliva.

•	Za motore opremljene Subtrol senzorom 
Displej
. Displej momentalnog napona i struje za svaku nožicu (leg).
. Lagano, menijem vođeno postavljanje i podešavanje parametara koje se prati

Odvojiva displej jedinica
Odvojiva displej jedinica pokazuje i uskladištava (memorira) podatke koje prima od bazne jedinice.
. Može se ugraditi na vratašca razvodnog ormara u svrhu laganog pristupa i
  prikaza amperaže i voltaže motora, kao i poruka o poremećajima.
  Displej je povezan s baznom jedinicom pomoću komunikacijskog kabela.
. Svjetlo koje dojavljuje poremećaj vidljivo je iz daljine - pokazuje da je došlo        do isključenja (ispada), te da se na displeju pojavila poruka o poremećaju.
. Zakretno-potisni  gumb za podešavanje za pristup meniju, omogućava ili 
  onemogućuje praćenje parametara i očitavanje prijašnjih poremećaja.

Bazna jedinica
Bazna jedinica sadrži strujne senzore i elektroniku koja nadzire el. vodove motora koji prolaze kroz senzore. Bazna jedinica može raditi neovisno o odvojivom pročelju. (op.prev.: vjerojatno se misli na displej jedinicu)
. Može se pričvrstiti pomoću 4 vijka ili DIN nosača.
. Dvobojno svjetlo za dojavu poremećaja pokazuje status jedinice
               .    Zeleno .......OK
               .    Crveno ......GREŠKA(poremećaj)
. Terminalni konektori za napajanje, regulaciju i alarm se mogu skidati u svrhu 
  lakšeg pristupa
. Gumb za resetiranje omogućava korisniku da nakon nastalog isključenja 
•	  (ispada) ponovo uključi (starta) motor.